Установка драйвера для Line Gene 9600

1. Для установки драйвера на новый прибор Line Gene, необходимо

запустить инсталлятор драйвера - файл setupBioerLG9600 v2\_1\_1\_3.exe

из папки \\docserver.pcr.int\RotorGene\Установка Real-time Manager,

MethodicConstructor, MethodicPublicator\Установка FRT Manager\Версия с функцией фильтрации (для Всех). Далее следовать указаниям мастера установки.

2. После завершения инсталляции, необходимо перевести прибор в виртуальный режим. Для этого в Администрировании-Настройках-Настройках драйвера выбрать прибор Bioer Line Gene 9600 и установить режим эмуляции, сохранить.

3. Импортировать методики. Для этого в Администрировании-Методики выбрать загрузить

из файла – указать путь к файлу - \\docserver.pcr.int\RotorGene\Установка Real-time Manager,

MethodicConstructor, MethodicPublicator\Установка FRT Manager\Версия

с функцией фильтрации (для Всех)\Line Gene ИППП+ВПЧ+оппортунисты\_080814\_export.mca